Обзор Неоднозначности: Пример

V. 3 экспертная система должна вести ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны храниться в DB. Если давление поднялось более чем на 10 пунктов, а изменение температуры составляет менее 3 пунктов, то система IPC должна вывести на экран оператора сообщение "предупреждение: критическое повышение давления" и выдать сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку “Закрыть” (Эскиз Предупреждение. Критическое давление)

Проблемы в требованиях

Большинство параметров конфигурации системы IPS будут легко обновляться в будущих версиях

**Это неоднозначно:**

Как мы можем определить, что это «легко»

**Не полнота :**

*-Что значит «обновляемый»? Как (каким образом) это должно быть сделано?*

*- Какие именно настройки включают «большинство настроек конфигурации»?*

*-В каком номере версии этот функционал будет нужен?*

**Не проверяемо.**